|  |  |
| --- | --- |
| **Moteur** | |
| Moteur | Monocylindre 4 T |
| Cylindrée | 124.6 cm3 |
| Puissance | 6.5 kW à 7500 tr/min |
| Refroidissement | Air |
| Transmission | Variateur |
| Réservoir essence (litre) | 9 |
| Carburant | SP98 E5 |
| Démarrage | Electrique et Kick |
| L / l / H (mm) | 1910 x 780 x 1125 |
| Hauteur de selle | 830 mm |
| Poids à vide (kg) | 123 |
| Pneu avant | 120/70 - 12 |
| Pneu arrière | 130/70 - 12 |
| Frein avant | Disque 190 mm |
| Frein arrière | Tambour 130 mm - CBS |
| Suspension avant | Fourche hydraulique |
| Suspension arrière | Double amortisseur |